**פרוטקול התקשורת עם השרת:**

**בין אפליקציית משתמש לשרת:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תיאור הבקשה | מתודה | url | פרמטרים (query parameters) | גוף |
| קבלת מידע על תוכן מקרר | get | /refrigerator\_contents | מספר מזהה של המקרר | - |
|  |  |  |  |  |

**בין אפליקציית המכשיר לשרת:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תיאור הבקשה | מתודה | url | פרמטרים (query parameters) | גוף |
| הוספת מוצר | post | /scan | - | אובייקט גייסון עם שני שדות : מספר ברקוד וסוג פעולה (הוספה או הוסרה) |
|  |  |  |  |  |